Словарь

Английская булавка
швейный инструмент для скрепления в виде скрученной проволоки с острым концом, запирающимся внутрь.
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Бархат
шелковая или полушелковая ворсовая ткань со сплошным или узорным коротким ворсом на лицевой стороне. Предположительно, родина его — Италия. В эпоху барокко появляется многоцветный бархат. Потом на смену шелковому бархату приходит шерстяной, изготовление которого обходилось дешевле, а позднее - и хлопчатобумажный. Бархат используется для изготовления женских платьев, отделки одежды, для декоративных целей. (Источник: Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Батист
тонкая, легкая, полупрозрачная хлопчатобумажная или льняная ткань полотняного переплетения. Имеет шелковистый блеск, гладкую поверхность, мягкая на ощупь. Родина батиста — Индия. Ткань используется при шитье женского белья, блузок, рубашек и т.п. (Источник: Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Бейка
деталь для отделки одежды в виде полоски материала, соединенной с изделием (деталью) по двум продольным сторонам. Может быть выполнена одинарной или сложенной вдвое. 
Белье нательное
предметы одежды, надеваемые на корсетные изделия или непосредственно на тело человека. Сюда относятся нижние и ночные сорочки (рубашки), нижние юбки, распашонки, ползунки, кальсоны и др. 
Белье постельное
швейное изделие для создания необходимых гигиенических условий спального места. 
Ватин
трикотажное или нетканое полотно с односторонним или двусторонним начесом; используется в качестве теплозащитной прокладки в одежде. По волокнистому составу может быть хлопчатобумажным, шерстяным, полушерстяным, заменяет вату при изготовлении утепленной одежды.
Вельвет
плотная ворсовая хлопчатобумажная ткань с уточным ворсом, вырабатываемая из сравнительно тонкой пряжи. Вельвет имеет на лицевой стороне ворсовые рубчики, идущие вдоль нитей основы. [image: Картинки по запросу вельвет материал]
Вискоза
первое искусственное волокно. Основное сырье — древесная целлюлоза. Войлок
плотный нетканый материал, изготовленный из шерсти путем валяния. 
Волан
деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного контура.
Выкраивание деталей
вырезание деталей швейного изделия по намеченным контурам. Вымётывание деталей
временное ниточное закрепление обтачанных краёв деталей для сохранения формы. (ГОСТ 20521-75 - Технология швейного производства. Термины и определения)
Вытачка
конструктивный элемент в виде стачанной на нет складки треугольной или ромбовидной формы. Служит для придания объемной формы деталям одежды из плоского материала. 
Гипюр
кружевное полотно, составленное из шитых иглой или сплетенных на коклюшках фрагментов, которые скреплены между собой тонкими связками. 
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Декатирование
влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки. (ГОСТ 20521-75 - Технология швейного производства. Термины и определения)
Декорировать
украшать, придавать красивый вид; художественно оформлять изделие. 
Дефект
изъян, недостаток, порок ткани или изделия. 
Домашняя одежда
один из видов бытовой одежды; одежда для работы и отдыха в домашних условиях. Разновидностью домашней одежды является одежда для работы в саду, огороде и т. д. 
Драпировка
укладывание материала в свободно лежащие или падающие мягкие складки с их последующим закреплением. (Источник: Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996)
Дублирование деталей
соединение по поверхности двух или более деталей путем склеивания или сварки. (ГОСТ 20521-75 - Технология швейного производства. Термины и определения)
Закройщик (закройщица)
рабочий, мастер, раскраивающий ткани, кожи. 
Замётывание детали
временное ниточное соединение подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов. 
Запах
заход одной полы одежды на другую.
Застёжка
устройство для соединения расходящихся краёв швейного или кожгалантерейного изделия. 
Застёжка-молния
застёжка, состоящая из двух текстильных лент, на которых закреплены металлические или пластмассовые звенья, соединяемые при движении замка. Заутюживание шва
технологический термин, обозначающий укладывание припусков ткани на шов, складку или подогнутого края детали на одну сторону и закрепление их в этом положении с помощью утюга. 
Изнанка
оборотная, внутренняя (или нижняя), нелицевая сторона одежды, ткани и пр. Кайма
цветная полоса, обрамляющая края ткани или какого-либо предмета, например, шали, низа платья и пр. 
Кант
узкая цветная полоска, оторочка по краю или шву одежды. Выкраивается по косой нити ткани, пришивается к изделию так, чтобы выступающая ширина канта не превышала 2-3 мм. Иногда в него продергивают шнурок. Используется для отделки блузок, платьев, форменной одежды
Капрон
торговое название синтетических полиамидных волокон и нитей. В других странах такие волокна и нити называют по-разному: в Германии — дедерон и перлон, в Польше — стилон, в США и ряде других стран — найлон-6 и т. д. Сырьем для производства капрона является фенол, бензол, толуол или циклогексан, получаемые из каменного угля или нефти. Капроновые волокна и нити обладают низкой гигроскопичностью, а изделия из них недостаточно гигиеничны и не рекомендуются для изготовления бельевых и детских изделий. Особенность капрона — высокая устойчивость к истиранию, по показателям которой он превосходит все существующие волокна (хлопок — в 10 раз, шерсть — в 20 раз, вискозу — в 50 раз Из капрона вырабатывают тонкие легкие ткани и трикотажные полотна, ленту, тесьму и др. Штапельное капроновое волокно используется в смеси с шерстью и хлопком для получения смесовых платьевых, костюмных и пальтовых тканей. (Источник: Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996)
Карман
деталь швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. 
Кисти
бахрома, собранная и закрепленная в пучки. Используется как отделка в одежде, головных уборах, обуви и т. д. 
Клапан
деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия. 
Классический костюм
название мужского или женского костюма строгой формы, соответствующего образу жизни делового человека. Такой костюм иногда называют английский. 
Классический стиль
современный стиль одежды, характеризующийся целостностью форм, соответствием объемов пропорциям фигуры, четкостью линии, соразмерностью деталей, сдержанностью цветовой гаммы. Одежда классического стиля стала приемлемой для мужчин и женщин любого возраста и телосложения
Кокетка
деталь верхней части переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк.
Конструирование
важнейшая часть проектирования одежды, швейных изделий. Состоит из двух последовательных этапов. Первый этап — творческий поиск — включает в себя выбор метода конструирования и разработку чертежей изделия в объеме эскизного проекта, т. е. выбор методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета конструкции, обработку сложных форм и покроев и т. д.. Второй этап — расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление разного рода рабочей документации. 
Контур
линия, очерчивающая форму модели, костюма или фигуры
Крой
детали и их части, полученные в результате раскроя. (ГОСТ 20521-75 — Технология швейного производства. Термины и определения)
Кромка
узкая полоска по долевому краю ткани (вдоль нитей основы), отличающаяся выработкой.
Лавсан
торговое название (сокращенное по начальным буквам слов: Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР) полиэфирного волокна, выпускаемого в нашей стране; то же, что терилен (производство Великобритания), дакрон (США), диолен (Германия), тергаль (Франция). Получают лавсан из продуктов переработки нефти. Волокно легкое, упругое, устойчиво к гниению, плесени, действию кислот и щелочей.
Лекало
шаблон, безшкальный мерительный инструмент или разметочное устройство для контроля или обводки криволинейных контуров фасонных деталей одежды при их выкраивании. Рабочие чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия их изготовления и раскроя. Рабочие чертежи лекал разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в изделие. 
Лен
растительное волокно, известное еще в глубокой древности. Льняные ткани вырабатываются из льняной пряжи. Их производили еще в Древнем Египте, который славился производством и выделкой льна. Его высоко ценили, чистая и светлая льняная одежда служила эмблемой невинности и нравственной чистоты. В дальнейшем лен получил распространение в Греции и Риме, где из него изготовляли одежду, например, хитоны, постельные принадлежности и др. Кроме того, льняной холст использовали в качестве материала для писания картин . Лен — материал очень прочный. В настоящее время вырабатываются разнообразные льняные ткани, например, атлас, батист, бостон, вольта и др.
Лоскут
остатки, куски, отходы тканей, кожи и т. п. в швейном, текстильном и кожевенном производстве; подразделяется на весовой и мерный
Манекен
деревянная или пластмассовая фигура в форме человеческого тела для примерки или демонстрации одежды.
Марля
легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопическая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Выпускается отбеленная, реже суровая. Употребляется как перевязочный материал, а также в качестве приклада для зимней одежды. 
Материя
ткань, текстильный материал, полотно.
Моделирование
творческий процесс создания новой модели с учетом ее назначения и окружающей среды, свойств материалов, внешнего и внутреннего облика человека. В моделировании предметов одежды объектами разработок являются: форма и силуэт изделия, его покрой, выбор материалов, способов формообразования, композиция элементов, цветовое решение. 
Модельер
специалист по изготовлению моделей, образцовых экземпляров изделий (например, одежды, обуви, головных уборов, причесок и т. д.). Художник-модельер, работая над композицией одежды, руководствуется направлением моды, сложившейся в определенный исторический период или характерным для сегодняшнего дня, учитывает назначение одежды (бытовая, спортивная, театральная, специальная и др.), сезонность (зимняя, летняя), возраст потребителей. 
Набивная ткань
ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком. Первоначально набивные ткани вырабатывали ручным способом при помощи манер — плоских форм с рельефными узорами, а затем термин «набивные ткани» стали применять также для всех тканей, на которые рисунок наносится (печатается) печатными машинами. 
Намётывание
технологический термин обозначающий временное соединение деталей при накладывании их одна на другую. Наметывание может быть выполнено вручную или на специальной машине.
Напёрсток-название происходит от русского «перст» — палец. Предмет, который защищает палец от уколов иглы.
Натуральная шерсть
шерсть, снятая с живых животных путем стрижки.
Нейлон (найлон)
название полиамидных волокон. У нас полиамидные волокна называют капрон и анид. Первые нейлоновые волокна использовали для выработки чулок. 
Нитрон
торговое название синтетического полиакрилонитрильного волокна, выпускаемого в России. В других странах аналогичное волокно называется орлон, акрилан (США), кашмилон (Япония), куртель (Великобритания), дралон (Германия).
Обметывание детали
ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания.
Оборка
косая или поперечная полоска ткани, собранная сборками заложенная складками или плиссированная. (Источник: Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Обработка детали швейного изделия утюжильная
придание детали или изделию желаемой формы посредством утюжильного оборудования. (ГОСТ 20521-75 — Технология швейного производства. Термины и определения)
Образец
новое художественное и конструктивное решение внешнего вида изделия. Существует в виде готовой модели или рисунка.
Обтачивание
ниточное соединение деталей с последующим их вывертыванием. 
Обтачка
деталь швейного изделия для обработки срезов (например, обтачка карманов); для обтачки берут основной материал. 
Обхват
дуговой поперечный периметр какой-либо части тела человека, измеренный с помощью полотняной сантиметровой ленты. Обхваты — размерная характеристика (признак) тела человека, который используется для конструирования одежды. 
Основа, уток
две системы нитей, образующие ткань. Основа — нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани. Уток — нити, расположенные перпендикулярно основе. В результате последовательного переплетения нитей основы и утка на ткацком станке вырабатывается ткань. 
Осыпаемость ткани
одно из технологических свойств тканей; выпадение нитей из открытых срезов; возникает вследствие недостаточно прочного закрепления нитей в ткани. 
Перед
передняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или состоящая из частей.
Петля
навесная или вырезанная деталь швейного изделия предназначенная для его застёгивания. 
Подкладка
деталь швейного изделия для оформления его изнаночной стороны.
Полотнице юбки
деталь швейного изделия передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног. 
Пояс
деталь мужской и женской одежды, надеваемая на талию. Пояса известны с бронзового века. 
Примётывание
временное ниточное соединение мелких деталей швейного изделия с крупными. 
Притачивание
ниточное соединение мелких деталей с крупными.
Приутюживание шва
уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством утюжильной обработки. 
Размер
величина изделия в каком-нибудь измерении; мерка, номер, обозначающий величину предмета одежды (например, размер платья, пальто, размер обуви, перчаток).
Разутюживание детали и шва
технологический термин, обозначающий раскладывание припусков ткани на шов или складку на две противоположные стороны и закрепление их в этом положении посредством утюжильной обработки. 
Раскладка лекал
схема расположения лекал деталей швейного изделия.
Раскрой материала
разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей швейных изделий и их частей в соответствии с конструкцией изделия. 
Рюш
полоска ткани, по середине собранная в сборку или заложенная в складки. Выкраивается по косой или поперечной нити. Идет на отделку платьев, блузок и т.п. 
Саржа
хлопчатобумажная, шелковая и штапельная ткань саржевого переплетения, с диагональным расположением полосок на лицевой стороне
Сатин
плотная тонкая хлопчатобумажная ткань сатинового или атласного переплетения. В настоящее время используется для изготовления подкладок верха ватных одеял, женских, мужских и детских рубашек. 
Силуэт – это плоскостное зрительное восприятие объемных форм одежды, четко ограниченных контурами. Силуэт характеризуется степенно прилегания изделия к фигуре по линии талии, высотой и шириной плеч, длиной и шириной изделия внизу
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Ситец
легкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, полученная в результате отделки миткаля. Широко известны во всем мире так называемые ивановские ситцы с рисунком в мелкий цветочек на светлом или темном фоне. Ситец используется для шитья легких платьев, женских и детских мужских рубашек и т.п.
Тесьма
узкое плетеное или вязаное плоское изделие из хлопчатобумажной, штапельной, вискозной пряжи и текстурированных нитей; используется для отделки, окантовки деталей одежды, а также для завязывания, скрепления чего-либо.
Уток
поперечные нити ткани, расположенные перпендикулярно к нитям основы и переплетающиеся с ними в процессе ткачества. 
Фартук
то же, что передник; изделие из ткани или др. материалов для предохранения одежды от загрязнения; используется как в домашних, так и в производственных условиях. Долгое время был одной из главных частей крестьянской одежды многих народов и сохранился в ней до настоящего времени. Ф. является также частью многих национальных костюмов. 
Хлопок
один из видов натуральных волокон растительного происхождения. Получают из волокна, покрывающего семена хлопчатника. В русской технической литературе до второй половины XIX в. вместо слова "хлопок" применяли термин "хлопчатая бумага", сохранившийся до настоящего времени в словах: хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажная промышленность и др. Хлопок — важнейшее наиболее дешевое и распространенное растительное волокно. Оно тонкое, прочное, гигроскопичное. Из хлопчатобумажной пряжи вырабатывают разнообразные текстильные изделия: ткани, трикотаж, нетканые материалы, швейные нитки и др. 
Шаблон
трафарет, образец, по которому изготавливаются какие-либо одинаковые швейные изделия. 
Швейные нитки
нитки, используемые в швейном производстве для скрепления деталей одежды. Швейные нитки, различные по сырьевому составу, структуре и способу производства. 
Швейная фурнитура- изделия из металла, дерева, пластмассы и других материалов, с помощью которых застегивают одежду (пуговицы, крючки, кнопки, пряжки, застежка молния) 
Шелк
название ткани, выработанной из натуральных шелковых нитей или пряжи, и ткани, выработанной из искусственных или синтетических волокон. Натуральный шелк получают из кокона тутового шелкопряда. Родиной его является Китай. Сначала в Европу поставляли только готовые ткани. По выражению китайцев, шелк блестит как золото и струится как вода. В настоящее время производство шелка развито, в основном, во Франции Англии, Швейцарии, Италии; кроме того, вырабатывается искусственный шелк, своим появлением он обязан французскому химику Шардонне.
Шерсть
волосяной покров животных, обладающий прядильной способностью и валкоспособностью. (Источник: 
Шлёвка
деталь, предназначенная для продевания в неё и удержания другой детали. Юбка
поясная одежда женская и для девочек различной длины, зависящей от моды, покрывающая нижнюю часть фигуры. Также часть женского платья от талии внизу. 
Юбка-полусолнце
юбка, конструкция которой представляет на плоскости полукруг. Ее кроят с одним швом, расположенным сзади по нитям основы. Спереди ткань выкраивают по нитям утка. Фалды юбки-полусолнца образуются по бокам фигуры — т. е. в местах, где нити основы и утка расположены в косом направлении. Юбку-полусолнце можно сделать плиссе или с равномерно расположенными складками, начинающимися от линии бедер, а также со сборками по линии талии
Юбка-солнце
юбка, конструкция которой представляет на плоскости круг. В отличие от других она не имеет конструктивного шва, если ширина ткани 140-150 см (если ширина ткани меньше, то требуются надставки или боковые швы). Можно добиться еще большего количества фалд, соединив два "солнца" вместе. По линии талии излишки ткани формируют в виде небольших равномерных мягких защипов, плиссе или сборок.
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